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	№ з/п
	І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання
	Одиниця виміру
	Загальний показник

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)
	од.
	1

	2
	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства (станом на 01.01.2020 р.)
	осіб
	61 167

	3
	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	42 962

	4
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	42 962

	5
	яке використовує водорозбірні колонки
	осіб
	0

	6
	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)
	осіб
	0

	7
	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог
	осіб
	0

	8
	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками
	од.
	0

	9
	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)
	%
	0

	10
	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:
	од.
	20 980

	11
	населення
	од.
	19 389

	12
	бюджетних установ
	од.
	114

	13
	інших
	од.
	1 477

	14
	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:
	%
	70

	15
	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)
	%
	100

	16
	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)
	%
	0

	17
	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:
	од.
	20 250

	18
	населення
	од.
	18 659

	19
	бюджетних установ
	од.
	114

	20
	інших
	од.
	1 477

	21
	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:
	%
	97

	22
	населення (рядок 18/рядок 11х100)
	%
	96

	23
	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)
	%
	100

	24
	інших (рядок 20/рядок 13х100)
	%
	100

	25
	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:
	км
	112, 7

	26
	водоводів
	км
	21, 7

	27
	вуличної мережі
	км
	69, 7

	28
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	21, 3

	29
	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)
	од./км
	186

	30
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	35

	31
	водоводів
	км
	3

	32
	вуличної мережі
	км
	22

	33
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	10

	34
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:
	%
	31

	35
	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)
	%
	14

	36
	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)
	%
	32

	37
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)
	%
	47

	38
	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом
	осіб
	109

	39
	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання
	осіб
	95

	40
	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)
	ос./1000 од.
	5

	41
	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)
	осіб/1 км
	1

	42
	Обсяг піднятої води за рік (9 місяців)
	тис.м3/рік
	1 887, 72

	43
	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому (274 дні)
	тис.м3/добу
	6, 89

	44
	Обсяг закупленої води зі сторони за рік
	тис.м3/рік
	0

	45
	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік (9 місяців)
	тис.м3/рік
	1 887, 72

	46
	Середньодобове очищення води на очисних спорудах
	тис.м3/добу
	6, 89

	47
	Обсяг поданої води у мережу за рік (9 місяців)
	тис.м3/рік
	1 385, 46

	48
	Середньодобова подача води у мережу (274 дні)
	тис.м3/добу
	5, 06

	49
	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік (9 місяців), у тому числі:
	тис.м3/рік
	1 003, 73

	50
	населенню
	тис.м3/рік
	827, 53

	51
	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:
	тис.м3/рік
	539, 07

	52
	витрати на технологічні потреби до мережі
	тис.м3/рік
	483, 33

	53
	витрати на технологічні потреби у мережі
	тис.м3/рік
	55, 74

	54
	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)
	%
	29

	55
	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:
	тис.м3/рік
	344, 92

	56
	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)
	тис.м3/рік
	18, 93

	57
	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)
	тис.м3/рік
	325, 99

	58
	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)
	%
	24

	59
	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)
	тис.м3/км
	3

	60
	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/274)
	л/добу
	118

	61
	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/274)
	л/добу
	70

	62
	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон
	од.
	2

	63
	Розрахунковий об’єм запасів питної води
	тис.м-3
	7, 50

	64
	Наявний об’єм запасів питної води
	тис.м-3
	7, 50

	65
	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)
	%
	100

	66
	Кількість поверхневих водозаборів
	од.
	1

	67
	Кількість підземних водозаборів, з них:
	од.
	0

	68
	кількість свердловин
	од.
	0

	69
	Кількість окремих свердловин
	од.
	0

	70
	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)
	од.
	1

	71
	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів
	од.
	1

	72
	Витрати електричної енергії на підйом води
	тис. кВт/год
	276, 12

	73
	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води
	кВт*год/м3
	0, 15

	74
	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання
	од.
	1

	75
	Витрати електричної енергії на очищення води
	тис. кВт/год
	9, 22

	76
	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води
	кВт*год/м-3
	0

	77
	Кількість насосних станцій підкачування води
	од.
	18

	78
	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання
	од.
	18

	79
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	80
	Витрати електричної енергії на перекачування води
	тис. кВт/год
	517, 66

	81
	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу
	кВт*год./м-3
	0, 37

	82
	Кількість приладів технологічного обліку
	од.
	20

	83
	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати
	од.
	0

	84
	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)
	%
	100

	85
	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
	од.
	1

	86
	рідкого хлору
	од.
	0

	87
	гіпохлориду
	од.
	1

	88
	ультрафіолету
	од.
	0

	89
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	90
	Кількість лабораторій
	од.
	1

	91
	Кількість майстерень
	од.
	4

	92
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	22

	93
	Установлена виробнича потужність водопроводу
	тис.м-3/добу
	40

	94
	Установлена загальна потужність водозаборів
	тис.м-3/добу
	40

	95
	Установлена виробнича потужність очисних споруд
	тис.м-3/добу
	40

	96
	Використання потужності водопроводу (рядок 47/274/рядок 93х100)
	%
	13

	97
	Використання потужності водозаборів (рядок 42/274/рядок 94х100)
	%
	17

	98
	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/274/рядок 95х100)
	%
	17

	99
	Кількість аварій на мережі водопостачання за 9 міс. 2020 р.
	аварії
	74

	100
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)
	аварії/км
	1

	101
	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік (9 місяців)
	тис. кВт/год
	793, 78

	102
	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік (9 місяців 2020 р.)
	тис. грн
	1 950, 21

	103
	Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)
	кВт*год/м-3
	0, 21

	104
	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік (9 міс. 2020 р.)
	тис. грн
	14 683, 52

	105
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)
	грн./м-3
	14, 63

	106
	Витрати на оплату праці за рік (9 міс. 2020 р.)
	тис. грн
	7 611, 66

	107
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)
	%
	52

	108
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)
	%
	13

	109
	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік
	тис. грн
	0

	110
	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)
	%
	0

	111
	Амортизаційні відрахування за рік (9 міс. 2020 р.)
	тис. грн
	1 103, 07

	112
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис. грн
	1 103, 07

	113
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)
	%
	8

	№ з/п
	ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення
	Одиниця виміру
	Загальний показник

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)
	од.
	1

	2
	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства (станом на 01.01.2020 р.)
	осіб
	61 167

	3
	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	44 472

	4
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	43 942

	5
	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків
	осіб
	530

	6
	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:
	од.
	21 417

	7
	населення
	од.
	19 734

	8
	бюджетних установ
	од.
	120

	9
	інших
	од.
	1 563

	10
	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:
	%
	73

	11
	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)
	%
	99

	12
	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)
	%
	1

	13
	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод
	од.
	0

	14
	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)
	%
	0

	15
	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:
	км
	100, 7

	16
	головних колекторів
	км
	26, 1

	17
	напірних трубопроводів
	км
	5, 9

	18
	вуличної мережі
	км
	56, 2

	19
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	12, 5

	20
	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)
	од./км
	213

	21
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	15

	22
	головних колекторів
	км
	5

	23
	напірних трубопроводів
	км
	0

	24
	вуличної мережі
	км
	6

	25
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	4

	26
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:
	%
	15

	27
	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)
	%
	19

	28
	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)
	%
	0

	29
	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)
	%
	11

	30
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)
	%
	32

	31
	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом
	осіб
	73

	32
	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення
	осіб
	62

	33
	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)
	ос./1000 од.
	3

	34
	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)
	осіб/1 км
	1

	35
	Обсяг відведених стічних вод за рік (9 місяців), усього, у тому числі:
	тис.м-3/рік
	4 496, 3

	36
	прийнято від інших систем водовідведення
	тис.м-3/рік
	0

	37
	Середньодобове перекачування стічних вод (274 дні)
	тис.м-3/добу
	16

	38
	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:
	тис.м-3/рік
	4 496, 3

	39
	з повним біологічним очищенням
	тис.м-3/рік
	4 496, 3

	40
	з доочищенням
	тис.м-3/рік
	0

	41
	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах
	тис.м-3/добу
	16

	42
	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)
	тис.м-3/рік
	0

	43
	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)
	%
	0

	44
	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)
	тис.м-3/рік
	0

	45
	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)
	%
	0

	46
	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік
	тис.м-3/рік
	0

	47
	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)
	%
	0

	48
	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік (9 місяців), у тому числі:
	тис.м-3/рік
	1 081, 78

	49
	населенню
	тис.м-3/рік
	862, 76

	50
	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік (9 міс. 2020 р.)
	од.
	219

	51
	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)
	од./км
	2

	52
	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік (9 міс.)
	аварії/рік
	12

	53
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)
	аварії/км
	0

	54
	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/274)
	л/добу
	369

	55
	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/274)
	л/добу
	369

	56
	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод
	од.
	2

	57
	Кількість очисних споруд водовідведення
	од.
	1

	58
	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення
	од.
	5

	59
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	3

	60
	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
	од.
	1

	61
	рідкого хлору
	од.
	1

	62
	гіпохлориду
	од.
	0

	63
	ультрафіолету
	од.
	0

	64
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	1

	65
	Кількість лабораторій
	од.
	1

	66
	Кількість майстерень
	од.
	1

	67
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	4

	68
	Установлена потужність водовідведення
	тис.м-3/добу
	25, 00

	69
	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення
	тис.м-3/добу
	25, 00

	70
	Установлена потужність очисних споруд водовідведення
	тис.м-3/добу
	15, 00

	71
	Частка використання водовідведення (рядок 35/274/рядок 68х100)
	%
	66

	72
	Частка використання очисних споруд (рядок 38/274/рядок 70х100)
	%
	109

	73
	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік (9 місяців 2020 р.), з них:
	тис. кВт*год
	827, 56

	74
	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод
	тис. кВт*год
	430, 86

	75
	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)
	кВт*год/м-3
	52

	76
	загальні витрати електричної енергії на перекачування води
	тис. кВт*год
	396,70

	77
	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)
	кВт*год/м-3
	48

	78
	Витрати на електричну енергію за рік (9 місяців 2020 р.)
	тис. грн
	2 033, 21

	79
	Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35)
	кВт*год/м-3
	0, 18

	80
	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік (9 місяців 2020 р.)
	тис. грн
	10 086, 73

	81
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)
	грн./м-3
	9, 32

	82
	Витрати на оплату праці за рік (9 місяців 2020 р.)
	тис. грн
	5 205, 63

	83
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)
	%
	52

	84
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)
	%
	20

	85
	Амортизаційні відрахування за рік (9 місяців 2020 р.)
	тис. грн
	217, 43

	86
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис. грн
	217, 43

	87
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)
	%
	2

	[bookmark: n136]Примітки:

	

	Кількість багатоповерхових будинків
	од.       4 985    

	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)
	од      16 580

	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)
	од.       3 154

	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
	од.          112

	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
	од.     16 054

	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)
	од.       2 828


[bookmark: n137]
	*1
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

	
	Назва населеного пункту      Населення (чол.)
	

	1
…
	м. Коломия                             61 167
__________________
	

	
	
	

	
	
	

	*2
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги

	
	Назва населеного пункту        Населення (чол.)
	

	1
	м. Коломия                               61 167
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(прізвище, ім’я, по батькові)
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	________
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	Головний інженер
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(підпис)
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(прізвище, ім’я, по батькові)

	
	
	



